1. **ФАРМАЦЕВТІК ТОҢАЗЫТҚЫШ**

Өте сезімтал температура сенсоры бар микропроцессорлық температура реттегіші;

мәжбүрлі ауа айналымы жүйесі;

құлпы бар металл есік; камерадағы температураны автоматты түрде ұстау;

температура белгіленгеннен ауытқыған кезде дабыл;

басқару панелінің дисплейіндегі температура көрсеткіші;

есік ашылғанда желдеткіш өшеді, пластик ыдыстар үшін

фармацевтикалық препараттар - 2 дана.

**ХОЛОДИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ**



Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха;

металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной;

отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для

фарм.препаратов - 2 шт.